//[错误码]
点击装置图像取得错误码
00 - [无误]
01 - [无法取得USB控制数]
02 - [闪存ID不符合]
03 - [缓冲区错误]
04 - [芯片数目错误]
05 - [扫描闪存错误]
06 - [核对和1错误]
07 - [核对和2错误]
08 - [清除全部闪存错误]
09 - [写入P区块错误]
10 - [写入U区块错误]
11 - [未知错误]
12 - [无法取得USB控制数]
13 - [写入U区块错误]
14 - [读取U区块错误]
15 - [无法取得USB控制数]
16 - [交换韧体错误]
17 - [盘片标记格式错误]
18 - [格式化盘片失败]
19 - [无法增加目录进盘片]
20 - [复制档案失败]
     1 - 盘片已满							
     2 - 到达丛集最大值						
     3 - 开启档案失败					
     4 - 无法找到档案					
     5 - 未知档案系统						
     6 - 欲复制的目录错误
21 - [清除交换韧体区块失败]
22 - [写入交换韧体失败]
23 - [读取交换韧体失败]
24 - [闪存容量和设定文件不同]
25 - [读写测试失败]
     1 - 写入命令失败
     2 - 读取命令失败
     3 - 比较数据错误
     4 - 测试时发生错误
26 - [复制档案测试失败]
27 - [复制档案测试时发生错误]
28 - [写入韧体错误]
29 - [手动中断开卡]
30 - [写入光盘映像文件失败]
31 - [缓冲区错误]
32 - [芯片数目错误]
33 - [扫描闪存错误]
34 - [核对和1错误]
35 - [核对和2 错误]
36 - [清除全部闪存错误]
37 - [写入P区块错误]
38 - [写入U区块错误]
39 - [写入H区块错误]
40 - [写入损坏区块表错误]
41 - [格式化第一个盘片分割区失败]
     1 - [配置单位太小]
     2 - [配置单位太大]
42 - [格式化第二个盘片分割区失败]
43 - [读取韧体版本错误]
44 - [控制IC型号不符合]
      1 - [BIN2控制IC]
      2 - [韧体版本不合]
45 - [盘片无法存取]
46 - [未知的档案系统]
47 - [单双信道模式控制缓存器错误]
48 - [写入暂时D区块错误]
49 - [正常区块不足]
50 - [认碟失败]
51 - [加载韧体失败]
52 - [移除韧体失败]
53 - [写入韧体失败]
54 - [闪存数据管理错误]
55 - [初始CPRM错误]
56 - [清除正常区块失败]
57 - [重设USB失败]
58 - [写入清除韧体错误]
59 - [写入第一阶段低阶格式化韧体错误]
60 - [写入第二阶段低阶格式化韧体错误]
61 - [读取低阶格式化结果错误]
62 - [第0号芯片有损坏区块]
63 - [第1号芯片有损坏区块]
64 - [第2号芯片有损坏区块]
65 - [第3号芯片有损坏区块]
66 - [第4号芯片有损坏区块]
67 - [第5号芯片有损坏区块]
68 - [第6号芯片有损坏区块]
69 - [第7号芯片有损坏区块]
70 - [倾印内存数据失败]
71 - [规格参数错误]
72 - [MMC CID 错误]
73 - [SD CID 错误]
74 - [MMC CSD 错误]
75 - [SD CSD 错误]
76 - [MMC 兼容性参数错误]
77 - [MM EXT CSD 错误]
78 - [SD 兼容性参数错误]
79 - [命令集错误]
80 - [SCR 错误]
81 - [保护区参数错误]
82 - [SD EXT CSD 错误]
83 - [USB 参数错误]
84 - [读取容量失败]
85 - [容量错误]
86 - [第一阶段低阶格式化错误]
87 - [第二阶段低阶格式化错误]
88 - [读取绝对地址失败]
89 - [加载交换韧体失败]
90 - [ISP验证失败]
91 - [USB重新启动失败]
92 - [U区块数据错误]
93 - [第二U区块数据错误]
94 - [找不到档案]
      1 - [ERASE_HEX]
      2 - [LLF_HEX]
      3 - [CODESWAP_BIN]
      4 - [FDM_HEX]
95 - [WIN2000加载擎泰驱动程序失败]
96 - [第三阶段低阶格式化错误]
97 - [写入第三阶段低阶格式化韧体错误]
98 - [4K闪存不支持双信道模式]
99 - [逾时]
100 - [复制档案到隐藏区失败]
      1 - [初始档案系统失败]
      2 - [写入档案至隐藏区失败]
      3 - [目录里无档案]
      4 - [读取隐藏区容量失败]
101 - [不支援这型号的闪存]
102 - [UBLOCK错误]
103 - [CDROM容量错误]
104 - [CDROM IMAGE不存在]
105 - [找不到CDROM]
106 - [无法开启CDROM IMAGE]
107 - [CDROM资料读取失败]
108 - [原始资料读取失败]
109 - [比对不符]
110 - [找到]
255 - [未知错误]
