//[錯誤碼]
點擊裝置圖像取得錯誤碼
00 - [無誤]
01 - [無法取得USB控制數]
02 - [快閃記憶體ID不符合]
03 - [緩衝區錯誤]
04 - [晶片數目錯誤]
05 - [掃描快閃記憶體錯誤]
06 - [核對和1錯誤]
07 - [核對和2錯誤]
08 - [清除全部快閃記憶體錯誤]
09 - [寫入P區塊錯誤]
10 - [寫入U區塊錯誤]
11 - [未知錯誤]
12 - [無法取得USB控制數]
13 - [寫入U區塊錯誤]
14 - [讀取U區塊錯誤]
15 - [無法取得USB控制數]
16 - [交換韌體錯誤]
17 - [碟片標記格式錯誤]
18 - [格式化碟片失敗]
19 - [無法增加目錄進碟片]
20 - [複製檔案失敗]
     1 - 碟片已滿							
     2 - 到達叢集最大值						
     3 - 開啟檔案失敗					
     4 - 無法找到檔案					
     5 - 未知檔案系統						
     6 - 欲複製的目錄錯誤
21 - [清除交換韌體區塊失敗]
22 - [寫入交換韌體失敗]
23 - [讀取交換韌體失敗]
24 - [快閃記憶體容量和設定檔不同]
25 - [讀寫測試失敗]
     1 - 寫入命令失敗
     2 - 讀取命令失敗
     3 - 比較資料錯誤
     4 - 測試時發生錯誤
26 - [複製檔案測試失敗]
27 - [複製檔案測試時發生錯誤]
28 - [寫入韌體錯誤]
29 - [手動中斷開卡]
30 - [寫入光碟映像檔失敗]
31 - [緩衝區錯誤]
32 - [晶片數目錯誤]
33 - [掃描快閃記憶體錯誤]
34 - [核對和1錯誤]
35 - [核對和2 錯誤]
36 - [清除全部快閃記憶體錯誤]
37 - [寫入P區塊錯誤]
38 - [寫入U區塊錯誤]
39 - [寫入H區塊錯誤]
40 - [寫入損壞區塊表錯誤]
41 - [格式化第一個碟片分割區失敗]
     1 - [配置單位太小]
     2 - [配置單位太大]
42 - [格式化第二個碟片分割區失敗]
43 - [讀取韌體版本錯誤]
44 - [控制IC型號不符合]
      1 - [BIN2控制IC]
      2 - [韌體版本不合]
45 - [碟片無法存取]
46 - [未知的檔案系統]
47 - [單雙通道模式控制暫存器錯誤]
48 - [寫入暫時D區塊錯誤]
49 - [正常區塊不足]
50 - [認碟失敗]
51 - [載入韌體失敗]
52 - [移除韌體失敗]
53 - [寫入韌體失敗]
54 - [快閃記憶體資料管理錯誤]
55 - [初始CPRM錯誤]
56 - [清除正常區塊失敗]
57 - [重設USB失敗]
58 - [寫入清除韌體錯誤]
59 - [寫入第一階段低階格式化韌體錯誤]
60 - [寫入第二階段低階格式化韌體錯誤]
61 - [讀取低階格式化結果錯誤]
62 - [第0號晶片有損壞區塊]
63 - [第1號晶片有損壞區塊]
64 - [第2號晶片有損壞區塊]
65 - [第3號晶片有損壞區塊]
66 - [第4號晶片有損壞區塊]
67 - [第5號晶片有損壞區塊]
68 - [第6號晶片有損壞區塊]
69 - [第7號晶片有損壞區塊]
70 - [傾印記憶體資料失敗]
71 - [規格參數錯誤]
72 - [MMC CID 錯誤]
73 - [SD CID 錯誤]
74 - [MMC CSD 錯誤]
75 - [SD CSD 錯誤]
76 - [MMC 相容性參數錯誤]
77 - [MM EXT CSD 錯誤]
78 - [SD 相容性參數錯誤]
79 - [命令集錯誤]
80 - [SCR 錯誤]
81 - [保護區參數錯誤]
82 - [SD EXT CSD 錯誤]
83 - [USB 參數錯誤]
84 - [讀取容量失敗]
85 - [容量錯誤]
86 - [第一階段低階格式化錯誤]
87 - [第二階段低階格式化錯誤]
88 - [讀取絕對位址失敗]
89 - [載入交換韌體失敗]
90 - [ISP驗證失敗]
91 - [USB重新啟動失敗]
92 - [U區塊資料錯誤]
93 - [第二U區塊資料錯誤]
94 - [找不到檔案]
      1 - [ERASE_HEX]
      2 - [LLF_HEX]
      3 - [CODESWAP_BIN]
      4 - [FDM_HEX]
95 - [WIN2000載入擎泰驅動程式失敗]
96 - [第三階段低階格式化錯誤]
97 - [寫入第三階段低階格式化韌體錯誤]
98 - [4K快閃記憶體不支援雙通道模式]
99 - [逾時]
100 - [複製檔案到隱藏區失敗]
      1 - [初始檔案系統失敗]
      2 - [寫入檔案至隱藏區失敗]
      3 - [目錄裏無檔案]
      4 - [讀取隱藏區容量失敗]
101 - [不支援這型號的快閃記憶體]
102 - [UBLOCK錯誤]
103 - [CDROM容量錯誤]
104 - [原始CDROM IMAGE不存在]
105 - [找不到CDROM]
106 - [無法開啟CDROM IMAGE]
107 - [讀取CDROM資料失敗]
108 - [讀取資料失敗]
109 - [比對錯誤]
110 - [找到CDROM]
255 - [未知錯誤]
